|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI(%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total(R$)** |
| **RECUPERAÇÃO DE MORADIA- RECONSTRUÇÃO TOTAL DO TELHADO- ÁREA= 50M²** |  |  |  |  |  |  **3.795,91**  |
| **1.1.** | SINAPI |   | **DESMONTE DO TELHADO EXISTENTE** | - |  -  |   | BDI 1 |  **-**  |  **499,00**  |
| 1.1.1. | Cotação | 009 | REMOÇÃO DE TELHADO DE ZINCO | M² |  50,00  |  8,00  | BDI 1 |  9,98  |  499,00  |
| **1.2.** | SINAPI |   | **NOVO MADEIRAMENTO** | - |  -  |   | BDI 1 |  **-**  |  **3.296,91**  |
| 1.2.1. | SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  60,00  |  4,92  | BDI 1 |  6,14  |  368,40  |
| 1.2.2. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 |  52,00  |  42,18  | BDI 1 |  52,61  |  2.735,72  |
| 1.2.3. | Cotação | 002 | PREGO PARA ZINCO | KG |  3,00  |  22,00  | BDI 1 |  27,44  |  82,32  |
| 1.2.4. | SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG |  2,00  |  15,14  | BDI 1 |  18,88  |  37,76  |
| 1.2.5. | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG |  1,00  |  15,45  | BDI 1 |  19,27  |  19,27  |
| 1.2.6. | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG |  2,00  |  21,42  | BDI 1 |  26,72  |  53,44  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 Barra do Quaraí-RS, 14 de Maio de 2025.

**Eng. Civil CLAUDIO COVOLO**

**CREA-RS 008610**