|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI(%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total(R$)** |
| **RECUPERAÇÃO DE MORADIA- REFORMA DE CASA DE 56M²** |  |  |  |  |  |  **7.457,57**  |
| **1.1.** | SINAPI |   | **CONSERTO PARCIAL DO TELHADO 20M²** | - |  -  |   | BDI 1 |  **-**  |  **1.602,83**  |
| 1.1.1. | Cotação | 009 | REMOÇÃO DE TELHADO DE ZINCO | M² |  20,00  |  8,00  | BDI 1 |  9,98  |  199,60  |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  25,00  |  4,92  | BDI 1 |  6,14  |  153,50  |
| 1.1.3. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 |  22,00  |  42,18  | BDI 1 |  52,61  |  1.157,42  |
| 1.1.4. | Cotação | 002 | PREGO PARA ZINCO | KG |  1,00  |  22,00  | BDI 1 |  27,44  |  27,44  |
| 1.1.5. | SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG |  1,00  |  15,14  | BDI 1 |  18,88  |  18,88  |
| 1.1.6. | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG |  1,00  |  15,45  | BDI 1 |  19,27  |  19,27  |
| 1.1.7. | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG |  1,00  |  21,42  | BDI 1 |  26,72  |  26,72  |
| **1.2.** | SINAPI |   | **DEMAIS CONSERTOS- TAPAR BURACOS DA RESIDÊNCIA** | - |  -  |   | BDI 1 |  **-**  |  **1.433,10**  |
| 1.2.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | M2 |  15,00  |  76,60  | BDI 1 |  95,54  |  1.433,10  |
| **1.3.** | SINAPI |   | **CONTRAPISO** | - |  -  |   | BDI 1 |  **-**  |  **4.421,64**  |
| 1.3.1. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_01/2024 | M2 |  30,00  |  19,69  | BDI 1 |  24,56  |  736,80  |
| 1.3.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 | M2 |  3,36  |  879,24  | BDI 1 |  1.096,68  |  3.684,84  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 Barra do Quaraí-RS, 14 de Maio de 2025.

**Eng. Civil CLAUDIO COVOLO**

**CREA-RS 008610**