|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI (%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| **RECUPERAÇÃO DE MORADIA- REFORMA DE CASA DE 56M²** | | | |  |  |  |  |  | **7.457,57** |
| **1.1.** | SINAPI |  | **CONSERTO PARCIAL DO TELHADO 20M²** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **1.602,83** |
| 1.1.1. | Cotação | 009 | REMOÇÃO DE TELHADO DE ZINCO | M² | 20,00 | 8,00 | BDI 1 | 9,98 | 199,60 |
| 1.1.2. | SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 25,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,14 | 153,50 |
| 1.1.3. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 22,00 | 42,18 | BDI 1 | 52,61 | 1.157,42 |
| 1.1.4. | Cotação | 002 | PREGO PARA ZINCO | KG | 1,00 | 22,00 | BDI 1 | 27,44 | 27,44 |
| 1.1.5. | SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 1,00 | 15,14 | BDI 1 | 18,88 | 18,88 |
| 1.1.6. | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 1,00 | 15,45 | BDI 1 | 19,27 | 19,27 |
| 1.1.7. | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1,00 | 21,42 | BDI 1 | 26,72 | 26,72 |
| **1.2.** | SINAPI |  | **DEMAIS CONSERTOS- TAPAR BURACOS DA RESIDÊNCIA** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **1.433,10** |
| 1.2.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021 | M2 | 15,00 | 76,60 | BDI 1 | 95,54 | 1.433,10 |
| **1.3.** | SINAPI |  | **CONTRAPISO** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **4.421,64** |
| 1.3.1. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_01/2024 | M2 | 30,00 | 19,69 | BDI 1 | 24,56 | 736,80 |
| 1.3.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 | M2 | 3,36 | 879,24 | BDI 1 | 1.096,68 | 3.684,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Barra do Quaraí-RS, 14 de Maio de 2025.

**Eng. Civil CLAUDIO COVOLO**

**CREA-RS 008610**