|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI (%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| **RECUPERAÇÃO DE MORADIA- RECONSTRUÇÃO TOTAL DO TELHADO- ÁREA= 96M²** | | | |  |  |  |  |  | **7.324,85** |
| **1.1.** | SINAPI |  | **DESMONTE DO TELHADO EXISTENTE** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **958,08** |
| 1.1.1. | Cotação | 009 | REMOÇÃO DE TELHADO DE ZINCO | M² | 96,00 | 8,00 | BDI 1 | 9,98 | 958,08 |
| **1.2.** | SINAPI |  | **NOVO MADEIRAMENTO** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **6.366,77** |
| 1.2.1. | SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 102,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,14 | 626,28 |
| 1.2.2. | SINAPI-I | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 106,00 | 42,18 | BDI 1 | 52,61 | 5.576,66 |
| 1.2.3. | Cotação | 002 | PREGO PARA ZINCO | KG | 2,00 | 22,00 | BDI 1 | 27,44 | 54,88 |
| 1.2.4. | SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 2,00 | 15,14 | BDI 1 | 18,88 | 37,76 |
| 1.2.5. | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 1,00 | 15,45 | BDI 1 | 19,27 | 19,27 |
| 1.2.6. | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2,00 | 20,81 | BDI 1 | 25,96 | 51,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Barra do Quaraí-RS, 12 de Maio de 2025.

**Eng. Civil CLAUDIO COVOLO**

**CREA-RS 008610**