|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Fonte** | **Código** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Custo Unitário (sem BDI) (R$)** | **BDI (%)** | **Preço Unitário (com BDI) (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| **RECUPERAÇÃO DE MORADIA- CONSERTO DAS PAREDES DE CASA DE MADEIRA- ÁREA ESTIMADA= 70M²** | | | |  |  |  |  |  | **9.497,42** |
| **1.1.** | SINAPI |  | **SERVIÇOS** | - | - |  | BDI 1 | **-** | **9.497,42** |
| 1.1.1. | Cotação | 010 | TÁBUA DE PINUS DE 1''X30 APLAINADA DE UM LADO | M | 217,00 | 11,00 | BDI 1 | 13,72 | 2.977,24 |
| 1.1.2. | Cotação | 011 | RIPA DE 5X1CM (MATA JUNTA) | M | 217,00 | 2,50 | BDI 1 | 3,12 | 677,04 |
| 1.1.3. | SINAPI-I | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 90,00 | 4,92 | BDI 1 | 6,14 | 552,60 |
| 1.1.4. | SINAPI-I | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 1,00 | 18,08 | BDI 1 | 22,55 | 22,55 |
| 1.1.5. | SINAPI-I | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 2,00 | 15,14 | BDI 1 | 18,88 | 37,76 |
| 1.1.6. | SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 2,00 | 15,45 | BDI 1 | 19,27 | 38,54 |
| 1.1.7. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 | M2 | 3,36 | 879,24 | BDI 1 | 1.096,68 | 3.684,84 |
| 1.1.8. | SINAPI-I | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | UN | 2,00 | 502,00 | BDI 1 | 626,14 | 1.252,28 |
| 1.1.9. | SINAPI-I | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = \*1\* CM, L = \*5\* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 8,60 | 12,73 | BDI 1 | 15,88 | 136,57 |
| 1.1.10. | SINAPI-I | 10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 5,00 | 18,92 | BDI 1 | 23,60 | 118,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Barra do Quaraí-RS, 13 de Maio de 2025.

**Eng. Civil CLAUDIO COVOLO**

**CREA-RS 008610**